**Техническое Задание**

**Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.**

Легковой автомобиль повышенной проходимости,с цельнометаллическим пяти дверным кузовом **Toyota Land Cruiser** **4.2 VX-MT.**

Количество: 1 (одна) штука;

Год выпуска: не ранее 2006г.;

Пробег: не более 180000 км;

Цвет: серебристый (1F7);

Кузов: без признаков коррозии и механических повреждений;

Узлы и агрегаты: в технически исправном состоянии;

Салон: без повреждений;

Статус владельца: юридическое лицо, физическое лицо.

**Технические характеристики, комплектация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Технические и функциональные характеристики, требуемые заказчиком** |
| Год выпуска | Не ранее 2006 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Цвет кузова | Серебристый (1F7) |
| Марка двигателя | 1HD-FTE |
| Тип двигателя | 4.2л дизель с турбонаддувом |
| Число цилиндров / расположение | 6 / рядное расположение |
| Клапанный механизм | 24 клапана, ОНС ременный привод |
| Объем двигателя | 4164 см3 |
| Макс.мощность, л.с. при об/мин | Не менее 204/3400 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
| Привод | Полный c возможностью блокировки межосевого дифференциала |
| База, мм | Не менее 2850 |
| Емкость топливного бака | Не менее 96 л. |
| Подвеска | Передняя - независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами  Задняя - зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2585-2765 |
| Максимальная масса (кг) | Не менее 3260 |
| Длина  ширина  высота, мм | Не менее 4890 x 1940 x 1920 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 240 |
| Легкосплавные колесные диски | Не менее 178J |
| Размер шин | Не менее 275/65R17 |
| Гидроусилитель рулевого управления | наличие |
| Рулевая колонка с регулировкой угла наклона и вылета | наличие |
| Круиз контроль | наличие |
| Раздельный 2-зонный климат-контроль с системой рециркуляции | наличие |
| Электростеклоподъемники всех дверей | наличие |
| Цветной многофункциональный дисплей EMV с сенсорным дисплеем | наличие |
| Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | наличие |
| **Устройства, повышающие безопасность** |  |
| 2 фронтальные подушки безопасности | наличие |
| Сигнализация с датчиком объёма | наличие |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | наличие |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | наличие |
| Блокировка межосевого дифференциала | наличие |
| Регулировка угла наклона фар | наличие |
| **Прочее оборудование** |  |
| Камера заднего вида | наличие |
| Боковые пороги | наличие |
| Релинги на крыше | наличие |
| Задний спойлер | наличие |
| Фаркоп | наличие |
| Брызговики передних и задних колес | наличие |
| Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля | наличие |

В цену товара должны быть включены затраты Поставщика на хранение, погрузку, разгрузку и доставку товара до места поставки, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставляемая автомобильная техника должна соответствовать комплектности завода-изготовителя и требованиям настоящей документации.